**Załącznik nr 1.6c. do SIWZ**

|  |
| --- |
|  |

**Opis przedmiotu zamówienia**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

**„ Dostawy wyposażenia do przystosowania dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych oraz utworzenie i prowadzenie Klubu senior +*"***

|  |
| --- |
| Część XIII Sprzęt AGD |
| l.p. | Asortyment | kod CPV | Jedn. miary | miejsce dostawy | Termin dostawy  |
| 1 | Pralka**WYDAJNOŚĆ*** Zużycie energii. Std. Bawełna 60 ° C (kWh): 0,92
* Czas prania / bawełna 60 ° C: 250
* Maksymalny wsad: 7
* Pojemność bębna: 53
* Maksymalna prędkość wirowania (rpm): 1400
* Wilgotność resztkowa: 52%
* Poziom hałasu podczas prania, dB (A): 56
* Poziom hałasu podczas wirowania, dB (A): 78
* Układ silnika: uniwersalny
* Lista programów: Bawełna, Bawełna Ekonomiczna, Syntetyczne, Delikatne, Wełna Plus,Szybkie 20 Min 3 Kg, Bawełna 20, Kołdry, Łatwe prasowanie, Wirowanie / Odpompowywanie

**INSTALACJA*** Wymiary (mm) (WxSxG): 850 x 600 x 575
* Głębokość maksymalna, mm: 600
* Koła / nóżki: 4
* Długość węża dopływowego (mm): 130
* Długość węża wylotowego (mm): 145
* Instrukcja obsługi/menu w języku obcym

**ENERGIA*** Klasa energetyczna drugiej generacji: A +++
* Zużycie energii (roczne): 171
* Pobór mocy: 2200
* Częstotliwość: 50
* Duża pojemność: W pralce o dużej pojemności można prać większe ładunki, oszczędzając czas i wysiłek.
* 1400obr prędkości wirowania
* Program Wełna plus: jedyny program wełny na rynku z ochładzaniem pod koniec fazy prania zapobiegającym wstrząsowi chłodniczemu po rozpoczęciu zimnego płukania, zapewniając minimalizację skurczu.
* Łatwy program prasowania: pomaga zapobiegać plątaniu i gnieceniu - zmniejszając potrzebę prasowania.
* Delikatny program: delikatny program delikatnie myje najbardziej delikatne tkaniny.
* Programy bawełniane : Obejmuje programy z bawełny regularnej i bawełny.Pomorska Wieś 40
* 82-316 Milejewo
 | 39713210-8 Pralki i suszarki | 1 | Pomorska Wieś 4082-316 Milejewo | Od 1 do 15 maja 2021 roku |
| 2 | **suszarki: Kondensacyjna*** Wsad [kg]: 8
* Poziom hałasu [dB]: 66
* Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed dziećmi
* Konstrukcja: Oświetlenie wnętrza bębna: LED 4 regulowane nóżki
* Kierunek otwierania: Lewy
* Rodzaj zbiornika: Stal nierdzewna
* Moc grzewcza [W]: 900
* Zasilanie [V]: 230
* Zastosowane technologie: AbsoluteCare ÖKOFlow ProSense SensiDry Technologia pompy ciepła
* Inne: Samoczynne wyłączenie
* Klasa energetyczna: A++
* Klasa efektywności kondensacji: B
* Zużycie energii na rok [kWh]: 235
* Zużycie energii w trybie wyłączenia [W]: 0.13
* Zużycie energii w trybie czuwania [W]: 0.13
* Zużycie energii przy pełnym załadunku [kWh/cykl]: 1.99
* Zużycie energii przy częściowym załadunku [kWh/cykl]: 1.07
* Wydajność skraplania przy pełnym załadunku [%]: 82
* Wydajność skraplania przy częściowym załadunku [%]: 82
* Ważona wydajność skraplania przy pełnym i częściowym załadunku [%]: 82
* Sterowanie: Elektroniczne
* Komunikacja: Duży wyświetlacz LCD Wskaźnik blokady uruchomienia Wskaźnik fazy chłodzenia Wskaźnik fazy suszenia Wskaźnik max ciężaru załadunku Wskaźnik postępu programu Wskaźnik stopnia wysuszenia
* Wyświetlacz elektroniczny: TAK
* Wskaźnik postępu programu: TAK
* Opóźniony start: TAK
* Czujnik wilgotności: TAK
* Zastosowane technologie: Dwukierunkowy ruch bębna Suszenie bez zagnieceń
* Rodzaje: Bawełna Dodatkowe programy sterowane czasem Eco Extra suszenie Jedwabne Koce syntetyczne Łatwe prasowanie Mieszane Mniej zagnieceń Odzież wierzchnia pościel Suche do prasowania Suche do szafy Suche do szafy + Suszenie Czas Syntetyki Tkaniny sportowe Wełna
* Czas trwania programu przy pełnym załadunku [min.]: 154
* Inne: Dodatkowe programy sterowane czasem
* Wysokość [cm]: 85
* Szerokość [cm]: 60
* Głębokość [cm]: 60
* Linia: AbsoluteCare®
* Kolor: Biały
 | 39713210-8 Pralki i suszarki | 1 | Pomorska Wieś 4082-316 Milejewo | Od 1 do 15 maja 2021 roku |
| 3 | suszarka na pranie  * Wysokość suszarki: 132 cm
* Długość linek: 30 m
* Wymiary po rozłożeniu: 71x71x133cm
* Wymiary po złożeniu: 71x5x132cm
* Stelaż wykonany w oparciu o stal powlekanąPomorska Wieś 40
* 82-316 Milejewo
 | 39713210-8 Pralki i suszarki | 1 | Pomorska Wieś 4082-316 Milejewo | Od 1 do 15 maja 2021 roku |
| 6 | lodówka Wysokość (cm) 178.9Szerokość (cm) 91.2Głębokość (cm) 73.4Głębokość bez drzwi (cm) 67.2Waga (kg) 103Klasa efektywności energetycznej A+Roczne zużycie energii (kWh/rok) 409Pojemność użytkowa chłodziarki (l) 357Pojemność użytkowa zamrażarki (l) 144Klasa klimatycznaSNSTTNPoziom hałasu (dB) 43Instalacja WolnostojącaRozmrażanie - chłodziarka No-FrostRozmrażanie - zamrażarka No-FrostKlasa zamrażania \*/\*\*\*Czas wzrostu temperatury (h) 8Zdolność zamrażania (kg/24h) 10Pojemność całkowita brutto (l) 551Pojemność całkowita netto (l) 501Wymuszony obieg powietrza takDostępność lodu takDystrybutor wody takPowłoka antybakteryjna takOświetlenie wnętrza LEDBudowaDozownik wody w drzwiachUszczelnienie cyklopentanoweUchwytyWyświetlacz interaktywny na drzwiachRodzaj sterowania ElektroniczneKomunikacjaAlarm otwartych drzwiWyświetlacz zewnętrznyTechnologieNo FrostMulti FlowSuperchłodzenieIlość i rodzaj półek 5 (szklanych)Regulacja półek takElementy na drzwiach 4 balkonikiIlość i rodzaj pojemników/komór 2 szufladyWyposażenieTacka na jajkaTechnologieNo FrostSupermrożenieIlość i rodzaj półek 3Regulacja półek takIlość szuflad/klapek 2 szuflady | 39711100-0 Chłodziarki i zamrażarki  | 1 szt. | Pomorska Wieś 4082-316 Milejewo | Od 1 do 15 maja 2021 roku |
| 7 | Zmywarka · Rodzaj panelu sterowania: Ukryty· Szerokość [cm]: 59.8· Wysokość [cm]: 84.5· Głębokość [cm]: 60· Programy zmywania: Delikatny, Codzienny 55C, Szybki, Intensywny, Ekonomiczny, Auto czyszczenie· Sterowanie: Elektroniczne· Wyświetlacz elektroniczny: Tak· Wskaźnik braku soli: Tak· Wskaźnik braku nabłyszczacza: Tak· Opóźnienie startu pracy: Tak· Połowa załadunku: Tak· Trzecia szuflada: Tak· Kosz górny: Regulowana wysokość, Składane półki· Kosz dolny: Stojaki na talerze· Rodzaj zmywarki: Zmywarka wolnostojąca· Zmywarka kompaktowa: Nie· Czas trwania standardowego cyklu [min]: 237· Zastosowane technologie: WaterWall, Speed Booster, Zone Booster Plus· Funkcje dodatkowe: Funkcja dezynfekcji, Czujnik wycieku, Funkcja Self Clean**Bezpieczeństwo użytkowania*** Zabezpieczenie przed zalaniem: **Tak**
* Zabezpieczenia: **Zabezpieczenie przed zalaniem, Zabezpieczenie przed dziećmi**

**Efektywność energetyczna*** Pojemność [kpl.]: **14**
* Roczne zużycie energii [kWh]: **237**
* Roczne zużycie wody [l]: **2716**
* Klasa suszenia: **A**
* Poziom hałasu [dB]: **42**
* Zużycie energii [kWh/cykl]: **0.83**
* Zużycie wody [l/cykl]: **9.7**
* Klasa zmywania: **A**
* Klasa energetyczna: **A+++Pomorska Wieś 40**
* **82-316 Milejewo**
 | 39713100-4 Zmywarki do naczyń | 1 szt.  | Pomorska Wieś 4082-316 Milejewo | Od 1 do 15 maja 2021 roku |